**Rychlý návod k použití**



**Vložte vakuový pytel**

*Vakuový pytel nepřeplňujte, jinak tím trpí kvalita vakuování.*

Pytel pro vakuování chytněte oběma rukama.

Pytel pro vakuování vložte do vakuovací komory.

Pytel pro vakuování nejprve napněte na pravé straně, poté na protilehlé levé straně. Levá napínací páčka může být pomocí pera stlačena směrem doprava; tím je zaručeno jednoduché a lehké polohování pytle pro vakuování. Pomocí pera je pytel pro vakuování napnutý.



Abyste mohli pytel pro vakuování lehčeji zavěsit a dosáhli rovnoměrného napnutí otvoru pytle, můžete levou napínací páčku posunout směrem doprava.



Prosíme, dbejte na to, aby byl pytel pro vakuování rovnoměrně napnutý a na otvoru pytle nevznikaly žádné sklady. Tím je docíleno lepšího a rovnoměrného svaření pytle pro vakuování.

**Spuštění vakuovacího procesu**

Než stisknete víko a dojde ke spuštění vakuovacího procesu, musí být nejprve jednou stisknuto tlačítko „START“. Startovací tlačítko rychle bliká.

Poté stiskněte zelené víko oběma rukama, jak je na víku zobrazeno. Přidržením na cca 3 sekundy dojde ke spuštění procesu vakuování.

**Ukončení vakuovacího cyklu**

Vakuovací proces je dokončen, jakmile se víko přístroje samo uvolní. Otevření víka následně provedete ručně.